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	PRO-10441-ANNEXE IV
Entretien du matériel

	
	



XXX-XXXX-Annexe I – Inscrire le titre de l’annexe détachable

	[bookmark: _GoBack]xxx


Deux (2) fois par année :

	☐	Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du réfrigérateur

	☐	Vérifier l’étanchéité de la porte



Une (1) fois par année :

	☐	Vérifier l’état du dispositif de surveillance de la température, de la sonde et de la fiole de glycol

	☐	Changer la pile du dispositif de surveillance de la température (ou selon la recommandation du fabricant)

	☐	Faire étalonner le dispositif de surveillance de la température ou le remplacer



Le contrat d’inspection (recommandé aux 2 ans) devrait inclure :

	☐	Faire inspecter le réfrigérateur par un technicien spécialisé en réfrigération :
Le contrat devrait inclure de faire étalonner le dispositif de surveillance et de faire nettoyer les serpentins. Les tâches techniques du contrat peuvent être discutées entre le GBM et la compagnie d’entretien.
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